|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备名称 | 服务时间 | 服务需求 | 价格（元/次） | 备注 |
| 1 | UPS电池组 | 根据赛事活动确定 | 提供功率不低于150KW,当主路市电失电后，UPS可以持续供电，且时间不少于20分钟，经过调试，达到感官无感知效果，时间在毫秒以内。 |  | 投标报价根据暂定参数，具体结算根据实际使用参数并经过审计单位审计后结算 |
| 2 | 电缆 | 满足两路市电使用，每路功率不低于150KW,单芯或者4芯电缆，接电点至配电点距离约200m。 |  |
| 3 | 配电箱 | 主配电箱配有1个125A航空插头（转播主电源），2个63A航空插头（C段卫星车电源、KU波段卫星车电源）；备配电箱配有1个125A航空插头（转播备电源）,1个63A航空插头（辅助车电源）。 |  |
| 4 | 发电车 | 功率不低于200KW的发电车,输出接在UPS，当主路市电失电后，发电车启动，给UPS供电，提供电源，保障播出。 |  |
| 总价（元） | | | |  |
| 提示：  1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（ ）%；  2、报价包含但不限于运输、安装、施工、辅材、人工等全部费用；  3、技术参数联系人：张工18252580121。  报价单位（盖章）： 联系方式： | | | | | |

报价单